 (
- 
2
 -
)
[image: ]Presseinformation
UNIPOR Ziegel Gruppe, Landsberger Str. 392, 81241 München
Abdruck honorarfrei. Belegexemplar und Rückfragen bitte an:
dako pr, Manforter Straße 133, 51373 Leverkusen, Tel.: 02 14 / 20 69 10


08/18-12

Unipor-Ziegel-Gruppe

Neuer Dämmziegel zur BAU 2019

Mit einem neuen Hochleistungs-Dämmziegel präsentiert sich die Unipor-Gruppe im Januar auf der Weltleitmesse BAU in München: Der Mauerziegel trägt den Namen „Unipor W065 Coriso“ und wurde eigens für den Bau energieeffizienter Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäuser entwickelt. Aufgrund seines niedrigen Wärme-leitwertes von 0,065 W/(mK) lassen sich mit ihm monolithische Außenwände errichten, die einen U-Wert von bis zu 0,15 W/(m2K) erreichen – und das ohne Zusatzdämmung der Außenwände (WDVS). Gleichzeitig weist der massive Ziegel auch gute Werte in den Bereichen Statik, Brand- und Schallschutz auf. So erreicht er bereits in einer Wandstärke von 36,5 Zentimetern ein Schall-dämmmaß RW,Bau,ref von 51,8 Dezibel. Möglich machen es die bewährte, rein mineralische Dämmstoff-Füllung sowie eine neu entwickelte Stegkonstruktion im Ziegel-Inneren. „Der Unipor W065 Coriso ist eine besondere technische Entwicklung mit außer-gewöhnlich hoher Dämmleistung“, betont Unipor-Geschäftsführer Dr.-Ing. Thomas Fehlhaber (München). Hauswände aus diesem Baustoff bieten beste Voraussetzungen zum Erreichen der KfW-Förderstandards für Wohngebäude. Zur Bausaison 2019 kommt der Unipor W065 Coriso zunächst in den gängigsten Wandstärken von 36,5 und 42,5 Zentimetern auf den Markt. Die bauaufsichtliche Zulassung (DIBt., Nr. Z-17.1-1171) sowie weitere Informationen zum neuen Unipor-Mauerziegel erhalten Fachleute und Bauherren direkt auf der BAU 2019 in München – am Messestand 320 in Halle A3.
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Möglich macht es sein Wärmeleitwert von nur 0,065 W/(mK): Der neue „Unipor W065 Coriso“ sorgt für einen besonders niedrigen Energieverbrauch in Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäusern.
Bild: UNIPOR, München.
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